Ślepy kosztorys

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn. Obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **wymiana kanalizacji sanit. w seg. 4.3.1.** | | | | | | |
| 1. | **KNR-W 4-02**  **0229-04 z.o.2.9.** | Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwniego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm –na ścianach budynku | m | 20,500 |  |  |
| 2. | **KNR-W 4-02**  **0232-04 z.o.2.9.** | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | Szt. | 14,000 |  |  |
| 3. | **KNR-W 4-02**  **0233-02 z.o.2.9.** | Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr, 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm | Szt. | 14,000 |  |  |
| 4. | **KNR-W 2-15**  **0208-04 z.o.2.5.9901** | Rurociągi z PVC klasy SN8 kanalizacyjne o śr. 160mm na ścianach w bud. niemieszkalnym o połączeniach wciskowych – ściany z betonu żwirowego | m | 81,500 |  |  |
| 5. | **KNR-W 2-15**  **0211-03 z.o.2.5. 9901** | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110mm o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego | podej. | 14,000 |  |  |
| 6. | **KNR-W 2-15**  **0216-02** | Wpusty żeliwne piwnicze o śr.100mm | Szt. | 14,000 |  |  |
| 7. | **KNR 4-01**  **0212-02** | Rozbiurka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m³ | 1,200 |  |  |
| 8. | **KNR 4-01**  **0209-03** | Przebicie otworów o powierzchni 0.05m²-0.10m² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm | m² | 1,000 |  |  |
| 9. | **KNR 4-01**  **0203-03z.sz.**  **2.6. 9905-01** | Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego – objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m² | m³ | 0,800 |  |  |
| 10. | **KNR 4-01**  **0206-04** | Zabezpieczenie otworów w sropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m² przy głębokości ponad 10 cm | Szt. | 16,000 |  |  |
| 11. | **KNR 4-01**  **0106-02** | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach | m³ | 1,500 |  |  |
| 12. | **KNR 4-01**  **0105-01** | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem co 15 cm w gruncie kat. I-II | m³ | 1,500 |  |  |
| 13. | **KNR 4-01**  **0803-02** | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 -5.0 m² wjednym miejscu z zatarciem na gładko | m² | 1,500 |  |  |
| 14. | **KNR 4-01**  **0806-02** | Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m² | miejsc | 14,000 |  |  |
| 15. | **KNR 4-02**  **0237-05** | Przeczyszczenie tłuszczowników | Szt. | 1,000 |  |  |
| 16. | **KNR 4-05II**  **0220-02** | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o śr. wew. 1200-1400 mm – grubość osadu do 30 cm | Szt. | 2,000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | | |
| **Wartość kosztorysowa z podatkiem VAT** | | | | |  |  |

Słownie: